**四轮车 - A 类服务 - 每 10,000 公里**

1. 更换机油和机油滤清器滤芯
2. 清洁机油滤清器盖和曲轴箱通气孔
3. 清洁空气净化器滤芯和补充空气净化器润滑油
4. 清洁燃料沉淀碗
5. 清洁和重置接触式断路器点（汽油发动机）
6. 清洁和重新安装火花塞（汽油发动机）
7. 润滑所有润滑点
8. 检查油位：
   1. 齿轮箱、轮毂减速器和差速器
   2. 转向万向头
   3. 转向器
   4. 燃油喷射泵
9. 检查液位：
   1. 制动器和离合器主缸
   2. 挡风玻璃玻璃水壶
10. 用油罐或润滑脂润滑：
    1. 油门和加速器连杆
    2. 门锁和铰链
    3. 引擎盖与后备箱的紧固件和锁
11. 检查并在必要时纠正：
    1. 电池端子清洁度
    2. 电池夹拧紧程度
    3. 风扇皮带张力（不要过度拧紧）
    4. 发动机怠速
    5. 漏水和漏油
    6. 离合器和制动踏板间隙
    7. 车身和弹簧 U 型螺栓
    8. 轮胎压力和磨损
    9. 车轮螺母拧紧程度
    10. 传动轴螺栓
    11. 车轮定位和平衡

注：

* 不要超过油位
* 加油和润滑后，清除油滴和溢出物
* 擦去车漆和内饰上多余的油脂与指纹

**四轮车 - B 类服务 - 每 20,000 公里**

“A”类服务加上：

1. 更换燃油滤清器
2. 更换空气滤清器滤芯（而不是清洁）
3. 更换接触断路器（而不是清洁和重置）
4. 润滑分配器
5. 更换火花塞（而不是清洁和重置）
6. 检查液位：
   1. 电池
   2. 散热器
   3. 检查并在必要时纠正：
   4. 悬挂衬套
   5. 车轮轴承调整
   6. 发动机和变速箱支脚
   7. 制动器、离合器和燃油管
   8. 尾气管拧紧程度
   9. 重置气门间隙
7. 检查制动片和制动鼓，如有磨损，清洁并报告

**四轮车 - C 类服务 - 每 40,000 公里**

“B”类服务加上：

1. 清洁油箱
2. 更换分配器冷凝器
3. 排空和更换轮毂减速器中的机油
4. 排空和更换变速箱中的机油
5. 排空和更换差速器中的机油
6. 清洁并重新安装前轮轴承
7. 轮胎和内胎调位

**四轮车 - D 类服务 - 每 60,000 公里**

“B”类服务加上：

1. 排空发动机冷却液、冲洗并更换
2. 更换助力转向液
3. 排空和更换制动液
4. 排空和更换离合器油
5. 检查轮胎和内胎 - 如有磨损，进行报告
6. 检查减震器 - 如有磨损，进行报告
7. 检查车轮轴承 - 如有磨损，进行报告

**四轮车 - E 类服务 - 每 100,000 公里**

“B”类服务加上：

1. 更换喷油器喷嘴
2. 清洁车轴通气孔
3. 更换定时皮带