**Vehículos de cuatro ruedas - SERVICIO DE TIPO TIPO A - Cada 10.000 KM**

1. Cambiar el aceite del motor y el filtro del aceite
2. Limpiar el tapón del filtro de aceite y el respiradero del cárter
3. Limpiar el filtro de aire y renovar el aceite que contiene
4. Limpiar el tanque de sedimentos
5. Limpiar y reajustar los platinos (motor de gasolina)
6. Limpiar y reajustar las bujías (motor de gasolina)
7. Lubricar todos los puntos de engrase
8. Comprobar los niveles de aceite en:
	1. Caja de cambios, reducciones de cubo y diferenciales
	2. Articulaciones giratorias de dirección
	3. Caja de dirección
	4. Bomba de inyección
9. Comprobar los niveles de líquido en:
	1. Cilindros maestros de freno y embrague
	2. Depósito(s) de agua del limpiaparabrisas
10. Lubricar con aceite o grasa:
	1. Conexión del estrangulador y el acelerador
	2. Cerraduras y bisagras de puertas
	3. Cierres y cerraduras del capó y del maletero
11. Comprobar y rectificar si es necesario:
	1. Limpieza de los bornes de la batería
	2. Ajuste de las abrazaderas de la batería
	3. Tensión de la correa del ventilador (NO SOBRETENSAR)
	4. Velocidad en ralentí del motor
	5. Fugas de agua y aceite
	6. Holguras de los pedales de embrague y freno
	7. Pernos en U de la carrocería y capuchino
	8. Presión y desgaste de los neumáticos
	9. Ajuste de las tuercas de rueda
	10. Pernos del eje de transmisión
	11. Alineación y equilibrado de ruedas

Notas:

* No sobrepase los niveles de aceite
* Elimine goteos y derrames de aceite después de rellenar y lubricar
* Elimine la grasa sobrante y las marcas de dedos de la pintura y el interior

**Vehículos de cuatro ruedas - SERVICIO TIPO B - Cada 20.000 KM**

Tipo “A” plus:

1. Cambiar los filtros de combustible
2. Sustituir el filtro de aire (en lugar de limpiarlo)
3. Sustituir los platinos (en lugar de limpiarlos y reajustarlos)
4. Lubricar el distribuidor
5. Sustituir las bujías (en lugar de limpiarlas y reajustarlas)
6. Comprobar los niveles de líquido en:
	1. Batería
	2. Radiador
	3. Comprobar y rectificar si es necesario:
	4. Casquillos de suspensión
	5. Ajuste de los cojinetes de las ruedas
	6. Piezas del motor y la caja de cambios
	7. Tubos de freno, embrague y combustible
	8. Ajuste de los accesorios de escape
	9. Reajustar la holgura de las válvulas
7. Comprobar forros y tambores de freno, limpiar y notificar si están desgastados

**Vehículos de cuatro ruedas - SERVICIO TIPO C - Cada 40.000 KM**

Tipo “B” más:

1. Limpiar el depósito de combustible
2. Sustituir el condensador del distribuidor
3. Vaciar y renovar el aceite de los reductores de cubo
4. Vaciar y renovar el aceite de las cajas de cambios
5. Vaciar y renovar el aceite de los diferenciales
6. Limpiar y volver a embalar los rodamientos del eje delantero
7. Rotación de neumáticos y cámaras

**Vehículos de cuatro ruedas - SERVICIO TIPO D - Cada 60.000 KM**

Tipo “B” más:

1. Vaciar y purgar el refrigerante del motor y renovar
2. Renovar el líquido de la dirección asistida
3. Vaciar y renovar el líquido de frenos
4. Vaciar y renovar el líquido de embrague
5. Comprobar el estado de los neumáticos y las cámaras: informe si están desgastados
6. Comprobar el estado de los amortiguadores: informar si están desgastados
7. Comprobar el estado de los cojinetes de las ruedas informar si están desgastados

**Vehículos de cuatro ruedas - SERVICIO TIPO E - Cada 100.000 KM**

Tipo “B” más:

1. Cambiar la boquilla del inyector de combustible
2. Limpiar los respiraderos de los ejes
3. Sustituir la correa de distribución