|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ О ЕЖЕДНЕВНОМ ОСМОТРЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**  **ЛОГОТИП ОРГАНИЗАЦИИ** | | | | | | | |
|  | | | **КОД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | | | | |
| **ИНСПЕКЦИЯ ВЫПОЛНЕНА** | | |  | | --- | | **KM** | | **ТЕКУЩИЙ:** | | **СЛЕДУЮЩАЯ УСЛУГА:** | | **ТОПЛИВО** | | | | |
| **ДАТА:** | **ПОДПИСЬ** | **ОСНОВНОЙ БАК** | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Полный |
| **ФИО:** | **ВТОРИЧНЫЙ** | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Полный |
|  | | | | | | | |
| **ОБОРУДОВАНИЕ** | **ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО – ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ** |  | | | | | |
| ◻**АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**  ◻**ОГНЕТУШИТЕЛЬ**  ◻**ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ (ТРЕУГОЛЬНИК)**  ◻**ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО И ШИНА**  ◻**ДОМКРАТ И РУКОЯТКА**  ◻**КОЛЕСНЫЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ** | ◻ **РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И СТРАХОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  ◻ **ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ**  ◻ **ОСВЕЩЕНИЕ И СИГНАЛЫ (функционирующие)**  ◻ **БЕЗОПАСНОСТЬ СИДЕНИЙ И РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ**  ◻ **РАДИО – ВЧ-АНТЕННА (CODAN)**  ◻ **РАДИО – ОВЧ** |
| **ДВИГАТЕЛЬ** | **ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО – НАРУЖНАЯ ЧАСТЬ** |
| ◻**УРОВЕНЬ МАСЛА**  ◻**УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ**  ◻**УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ**  ◻**ЖИДКОСТЬ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ**  ◻**ЖИДКОСТЬ ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА**  ◻**РЕМНИ ВЕНТИЛЯТОРА И ВЕНТИЛЯТОР**  ◻**АККУМУЛЯТОР И КЛЕММЫ** | ◻**СОСТОЯНИЕ ПАНЕЛИ КУЗОВА**  ◻**НАКЛЕЙКА СТРАХОВАНИЯ**  ◻**ЛОБОВОЕ СТЕКЛО И ОКНА**  ◻**ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ**  ◻**БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА**  ◻**СОСТОЯНИЕ ШИНЫ И ДАВЛЕНИЕ В НЕЙ**  ◻**ЗАТЯЖКА КОЛЕСНОЙ ГАЙКИ** |
|  | | | | | | | |
| **ПОВРЕЖДЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |