|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ О ЕЖЕДНЕВНОМ ОСМОТРЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА****ЛОГОТИП ОРГАНИЗАЦИИ** |
|  | **КОД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА** |
|  |
|  |
|  **ИНСПЕКЦИЯ ВЫПОЛНЕНА** |

|  |
| --- |
| **KM** |
| **ТЕКУЩИЙ:** |
| **СЛЕДУЮЩАЯ УСЛУГА:** |

 | **ТОПЛИВО** |
| **ДАТА:** | **ПОДПИСЬ** | **ОСНОВНОЙ БАК** | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Полный |
| **ФИО:** | **ВТОРИЧНЫЙ** | 1/4 | 1/2 | 3/4 | Полный |
|  |
| **ОБОРУДОВАНИЕ** | **ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО – ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ** |  |
| ◻**АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ**◻**ОГНЕТУШИТЕЛЬ**◻**ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ (ТРЕУГОЛЬНИК)**◻**ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО И ШИНА**◻**ДОМКРАТ И РУКОЯТКА**◻**КОЛЕСНЫЙ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ** | ◻ **РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И СТРАХОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ**◻ **ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ**◻ **ОСВЕЩЕНИЕ И СИГНАЛЫ (функционирующие)** ◻ **БЕЗОПАСНОСТЬ СИДЕНИЙ И РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ** ◻ **РАДИО – ВЧ-АНТЕННА (CODAN)**◻ **РАДИО – ОВЧ** |
| **ДВИГАТЕЛЬ** | **ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО – НАРУЖНАЯ ЧАСТЬ** |
| ◻**УРОВЕНЬ МАСЛА**◻**УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ**◻**УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ**◻**ЖИДКОСТЬ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ**◻**ЖИДКОСТЬ ОМЫВАТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА**◻**РЕМНИ ВЕНТИЛЯТОРА И ВЕНТИЛЯТОР**◻**АККУМУЛЯТОР И КЛЕММЫ** | ◻**СОСТОЯНИЕ ПАНЕЛИ КУЗОВА** ◻**НАКЛЕЙКА СТРАХОВАНИЯ**◻**ЛОБОВОЕ СТЕКЛО И ОКНА**◻**ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ**◻**БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА**◻**СОСТОЯНИЕ ШИНЫ И ДАВЛЕНИЕ В НЕЙ**◻**ЗАТЯЖКА КОЛЕСНОЙ ГАЙКИ** |
|  |
| **ПОВРЕЖДЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ** |
|  |